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第1章 界面及功能说明

第1章 主界面功能介绍
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图 1‑1 屏幕主界面
· 功能按键
	图标
	名称
	功能描述
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	对讲
	点击可进入对讲信息界面
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	短信
	点击可进入集群通短消息界面，支持集群通短消息的新建、收发和并查看（此功能待开发）
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	设置
	点击可进入系统设置，包含【移动数据】【WLAN设置】【蓝牙】【关于本机】等，根据系统功能确定内容


第2章 操作指南
主要的功能有对讲、VOIP通话、临时对讲、通讯录、一键告警等功能，有些功能需要在调度配置管理程序（管理平台）中设置，才会在终端显示。

第2章 对讲
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 图 2‑1 对讲界面

第2章 对讲抢话
当需要抢话时，按住PTT按键，听到“嘀”表示通话成功，可以对着麦克风用正常声调讲话。请保持麦克风距离嘴唇约3-5cm，使通讯音质达到最佳。放开PTT按键，听到“咚”，表示处于对讲接收状态。

主界面上显示当前所在对讲组，以及我的状态，其中状态有：
· 听讲：表示当前有人在讲话，当前用户处于听讲的状态；

· 讲话：表示话机人获得话权，处于讲话状态；
· 排队：当前组中有人在讲话，当前用户处于抢话排队状态；
· 关闭：对讲组为关闭状态；
· 空闲：对讲组内没有人讲话；
· 发起中：发起对讲时，当前用户处于发起中的状态。
第2章 释放话权
当发言结束，松开PTT键即可释放话权。
第2章 切换当前对讲组

在图2-1对讲界面，显示了当前“我”的状态、所在的对讲组和进在进行的通话，可通过以下方式进入切换对讲组界面：
· 在图2-1对讲界面位置点击方向下键，会弹出图2-2对讲组列表选择到需要的组长按确认键可切换对讲组。
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 图 2‑2 对讲组列表

· 长按组切换键每次仅可切换一个对讲组
	( 提示：
	终端无组切换按键无此功能


第2章 查看成员状态

可通过以下方式进入成员列表：
· 在图2-1对讲界面位置点击组切换键，会弹出图2-2对讲组列表短按确认键可进入当前组成员列表。用户不能对这些信息进行修改。
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图 2‑3 组成员列表
· 短按通讯录键会弹出通讯录所有成员列表，用户不能对这些信息进行修改。
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   图 2‑4 企业通讯录
	( 提示：
	终端无通讯录按键无此功能


第2章 临时对讲

第2章 呼出
可通过以下方式进行呼叫：

· 组成员列表
在组成员列表（图2-3），选择需要呼叫的人员，按下PTT键，可直接发起临时对讲；
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             图2-6临时对讲呼出界面

· 通讯录
在企业通讯录（图2-4），选择需要呼叫的人员，按下PTT键，可直接发起临时对讲；

第2章 呼入
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图2-7临时对讲呼入界面

当有临时对讲呼入时，点击OK【接听】，点击返回【挂断】。
第2章 通话呼叫
第2章 语音通话

第2章 呼出
支持集群通通话（VOIP集群通网络通话）。可通过以下方式进行呼叫：
· 组成员列表
在组成员列表（图2-3），选择需要呼叫的人员，点击OK，显示联系人详情，再点击OK“拨号”
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                  图 2‑8 联系人详情
· 通讯录
在企业通讯录（图2-4），选择需要呼叫的人员，点击OK，显示联系人详情，再点击OK“拨号”

第2章 呼入
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图 2‑9 语音呼入界面

当有语音呼入时，点击OK【接听】，点击返回【挂断】。
第2章 一键告警

	( 提示：
	在管理平台中未给本终端配置告警号码，此功能无效。

终端无一键告警键，此功能无效。


长按机身定义的一键告警键3秒，可开启一键告警功能                             
第2章 设置

· 在图2-1对讲界面位置点击方向上键，会弹出设置界面
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  图 2‑10 设置界面
第2章 集群通设置
	设置项
	描述或取值

	个人信息
	显示姓名和账号

	语音通话设置
	AMR速率
	取值：4.75kbit/s（默认值）、12.2kbit/s

	
	PTIME参数
	取值：20ms、100ms（默认值）

	
	静音检测
	取值：启用、禁用（默认值）

	
	AEC开关
	取值：开（默认值）、关


	休眠模式
	取值：休眠模式一、休眠模式二（默认值）、休眠模式三

	对讲来电处理
（各对讲组的优先级提醒设置）
	高优先级
	取值：提示消息、自动接听（默认值）、自动拒绝

	
	相同优先级
	取值：提示消息、自动接听、自动拒绝（默认值）

	
	低优先级
	取值：提示消息、自动接听、自动拒绝（默认值）

	
	自动跳转
	取值：开（默认值）、关

	临时对讲
	自动接听设置
	取值：开、关（默认值）

	对讲亮屏设置
	取值：开（默认值）、关

	关于
	
	版本：****

	退出
	退出集群通
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